读寄存器时：

在按钮未按下时与cpu通电，为高电平；

按下后接地，为低电平。

单片机上电时所有io口默认高电平

使用stc\_isp复制延时1毫秒的代码，加循环后改造成延时x毫秒的代码（注意有nop（）要加上INTRINS.H）

在按下按钮后除颤，松开按钮前除颤。