数码管的消影：

位选 段选 位选 段选 位选 段选

频率过快会导致上一个段选的数据直接显示在下一位上（下一位的数据还没有到达）

造成位置偏移。

优化方法：

在子函数中加入 Delay1ms；P0=0x00;将段选数据清零。