P15接口电路不稳定，所以采用逐列扫描，给每一列循环1110，1101，1011，0111

检测哪一行为0。

单片机为弱上拉。

